**Тестовые задания по теме «Строительные чертежи»**

Методические указания.

Тест состоит из 10 вопросов. В каждом вопросе 5 вариантов ответов из которых нужно выбрать один. Каждый правильный ответ-1 балл.

**1. Как на строительном чертеже называют вид здания спереди?**

a) План

*б) Фасад*

в) Разрез

г) Сечение

д) Эскиз

**2. Как на строительном чертеже называют вид здания сверху**

*a) План*

б) Фасад

в) Разрез

г) Сечение

д) Эскиз

**3.  Как на строительном чертеже называют вид здания сбоку**

a) План

б) Фасад

*в) Разрез*

г) Сечение

д) Эскиз

**4. Какая линия на строительном чертеже принята за нулевую отметку?**

a) На уровне чуть выше подоконников

б) На уровне подоконников

*в) На уровне пола первого этажа*

г) На уровне чуть ниже подоконников

д) На уровне чуть ниже потолка

**5. На каком изображении строительного чертежа проставляют высотные отметки?**

a) На фасаде

б) На плане

*в) На разрезе*

г) В экспликации

д) В основной надписи

**6. Как проходит секущая плоскость для изображения плана на строительном чертеже?**

*a) На уровне чуть выше подоконников*

б) На уровне подоконников

в) На уровне пола первого этажа

г) На уровне чуть ниже подоконников

д) На уровне чуть ниже потолка

**7. Она расшифровывает условные обозначения на чертеже планируемого помещения, список помещений, их общее количество, качество и подробные технические характеристики**

a) Спецификация

*б) Экспликация*

в) Перечень элементов

г) Реестр

д) Таблица

**8. Какой масштаб применяют на строительных чертежах**

*a) Уменьшения*

б) Увеличения

в) Натуральная величина

г) Пропорциональный

д) Уменьшения, увеличения, натуральная величина

**9. Для выявления конструкций здания, высоты этажей, отметок, уровня полов, площадок, окон служат:**

а) Фасад здания;

б) План здания;

*в) Разрез здания*

г) Масштаб

д) Сечение

**10. В каком масштабе могут быть выполнены чертежи разрезов, планов и фасадов жилых зданий:**

а) 100:1;

*б) 1:100;*

в) 1:20;

г) 50:1

д) 5:2